﻿**WINGBURG** Einbauelement **CAVIS “C1T-H Basis“**

**Bezeichnung:** CAVIS C1T-H Basis  
**Ausführung:** Trockenbau-Element für Holzschiebetüren  
**Hersteller:** WINGBURG GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN  
Schiebetüreinbauelement (1-flügelige Holztür) für Holz- oder Metallständerwerk zur bauseitigen Beplankung mit Gipskartonplatten und anschließender Verkleidung mit Holz- oder Stahlzarge.

PRODUKTAUSFÜHRUNG  
Bauelement mit horizontalen, in der Höhe variabel positionierbaren Querstreben an der Wandtasche. Aluminium-Laufschiene mit durchgehender Aufhängung durch Bajonettverschluss. Türblatt und Laufschiene nachträglich montier- und demontierbar. Nachrüstung, Wartung und Reinigung ohne Revisionsöffnungen. Inkl. Schrauben für doppelte Beplankung, aufgesetzte Holztürbeschläge, zentrierte Bodenführung und beidseitig (auch bei montiertem Türblatt) jederzeit positionierbare Fangstopper.

TECHNISCHE MERKMALE  
- Material: Aluminium, verzinktes Stahlblech  
- Türstärke: max. 42 / 65 mm  
- max. Türflügelgewicht: 80 kg  
- max. Türbreite: 2.000 mm  
- max. Türhöhe: 3.000 mm  
- Wandanschluss an CW75 / 100 mm  
- für Fertigwandstärken 100 / 125 / 150 mm  
- wartungsfreie Rollenwagen  
- Höhenverstellung +/- 1,5 mm  
- Laufwegbegrenzung durch frei positionierbare Stopper   
- optional mit Kabelkanal

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE  
Geprüft nach EN 1527

ALTERNATIVE AUSSTATTUNGSLINIEN zu der **Basis** (wahlweise)  
**Avantgarde:** beidseitige Einzugsdämpfer (TB ≥ 860 mm)  
**Exklusiv:** einseitige Einzugsdämpfung (TB ≥ 610 mm) zzgl. Push to Slide

Rohbau-Öffungsbreite in mm:

Rohbau-Öffungshöhe in mm:

Grundpreis Einbauelement **CAVIS “C1T-H Basis“**:

optional Aufpreis für **Ausstattungslinie „Avantgarde“**:

optional Aufpreis für **Ausstattungslinie „Exklusiv“**:

optional Aufpreis für **Kabelkanal** (Lichtschalter / Steckdose):

Preis für **Lieferung, Element-Montage und Einbau**:

**Gesamtpreis:**